附件1

采 购 需 求

主要内容：吉林省民族事务委员会清真标识牌

（一）业务目标：进一步规范和加强全省清真食品管理。

（二）主要内容：按照《吉林省清真食品管理条例》第七条、第九条等相关条款的规定，为使全省清真食品监管工作健康有序，在全省范围统一标识规范。

室内牌：

数量：1680块

板材要求：金属部分为纯铜，加工工艺为拉丝抗腐蚀；整体规格为240×340mm；木托厚度≥ 15mm，铜板厚度≥0.4mm；要求采用PPG专色汽车专用漆，保证10年不褪色，底层用电镀镍加厚，保证10年不生锈。

提供证明文件及样品一块.每牌编号跟随颁发单位而改变（以用户单位提供文字编号为准），文字堆金及花边堆金有毛刺或斑点视为不合格品。

包装运输要求：每个铜牌需有独立气泡袋包装，气泡袋厚度≥5mm；外包装选用高级瓦楞纸箱厚度不低于5mm，20块装一箱，纸箱外部需钉木箱以免运输途中造成产品的破损。如遇破损或不合格标牌，供方负责免费补做。

室外牌：

数量：1600块

板材要求国标304不锈钢，工艺为不锈钢堆金；整体规格为400×600mm；不锈钢厚度≥1mm；搭配安装暗挂安装件，折边25mm对角需要点锡焊接，要求采用PPG专色汽车专用漆，保证10年不褪色，底层用电镀镍加厚，保证10年不生锈。

提供证明文件及样品一块.每牌编号跟随颁发单位而改变（以用户单位提供文字编号为准），文字堆金及花边堆金有毛刺或斑点视为不合格品。

包装运输要求：

每个堆金牌需有独立气泡袋包装，气泡袋厚度≥5mm；搭配红色棉纺布手提袋，规格要求：450×650×30mm，厚度≥120克；外包装选用高级瓦楞纸箱厚度不低于5mm，15块装一箱，纸箱外部需钉木箱以免运输途中造成产品的破损。如遇破损或不合格标牌，供方负责免费补做。

具体安排：供方中标后，按照供货合同的时间要求完成标的物的制作，待需方验收合格完毕，供方严格按照合同时间约定完成标的物的送达工作。

完成时间：自供货合同签订之日起25日内。

交货方式：供方提供物流配送。